                                                             ОТЧЕТ

                         О проделанной работе по дому № 8 ул. Первомайская
                                                           за 2013 г.

  1. ПОДВАЛ:
      СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -   8 шт

              задвижка Д100 –  2 шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба Д   50  - 16м

                         Д   32  -   1м 
                         Д   25  -   1,5м

                         Д   20  - 18м

                         Д   15  -   2м

                        (итого трубы – 38,5м)

              задвижка Д100 – 2шт
                               Д 50  - 1шт

              отвод      Д50   – 2шт

              фланец   Д50   -  2шт

              муфта     Д50   -  4шт
              вентиль   Д20 -    2шт

              фитинг    Д20 –   5шт

              резьба      Д20  -   5шт   

                               Д50  -   2шт
              хомут      Д50  -   1шт
              штурвал на задвижки – 4шт
              льноволокно, карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка
     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             задвижка  Д50 –     1 шт (ХВС)
             вентиль    Д50  -     2 шт (ХВС)

             вентиль    Д20  -     1 шт (ГВС)
                               Д15  -     1шт  (ГВС)

                               Д50  -     1 шт (ГВС)
             задвижка Д50   -     1шт  (ГВС)

             сальниковая набивка, болты, тех.резина             
           - замена запорной арматуры и водопровода:
             вентиль Д15 – 2шт.(ГВС)
                            Д20 -  1шт (ГВС)

             задвижка Д50 – 1шт(ГВС)

             отвод Д50        - 2шт(ГВС)

             труба Д15        - 8м (ГВС)

                       Д40       - 22м (ГВС)

                       Д50       -   8м (ГВС)

           - регулировка запорной арматуры
             льноволокно, карбид, кислород, сальниковая набивка, болты
   СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
      - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно   
        относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию
        все, что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)
      - чистка фановых стояков (с чердаков)

      - частичная замена системы водоотведения:

        труба Д110 – 2м, переход  – 1шт, заглушка Д110 – 2шт, манжет – 1шт, отвод – 1шт           

   ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - установка замков на вход в подвал – 2шт., проушин – 2шт
            - очистка входов в подвал от мусора и снега

            - очистка подвала от мусора
            - частичный ремонт кирпичной кладки в цокольной части дома (1*0,7)

   ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - устранение наледи с чердака,
            - прочистка вытяжек – 3шт
            - частичный ремонт кровли над подъездом №2, герметизация разделки вентиляци-

              онных шахт над подъездом №1

            - чистка водосточных желобов от мусора и грязи (МШТС)

            - ремонт и замена водосточной системы:

              труба – 42 м, воронки – 4 шт, отводы – 2 шт (МШТС)
   ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - влажная уборка подъездов – 1 раз в год

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение подъездов: лампочки 105 шт., патрон 2шт
            - профилактический обход электрощитов,
            - установка металлической дверцы на эл.щит в 1 подъезде

            - установка рубильника на главный эл.щит ( в подвале)

            - частичное остекление (материал жильцов), частичный ремонт оконных рам
            - установка пружин – 2шт

            - частичный ремонт входной двери 4 подъезда

            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
   ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы, уборка, вывоз
            - завезен гравий 6м3 на проезжую часть, распределен вручную
            - завезен гравий к 1 подъезду (2 м3) для ремонта бетонной дорожки

            - завезен гравий ко 2 подъезду (2 м3) для устройства бетонной дорожки

            - подрезка кустов

            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - частичный ремонт скамейки

             Выполнено заявок – 199шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
