                                                             ОТЧЕТ

                               О проделанной работе по дому № 8 ул. Первомайская
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -   8 шт

              задвижка Д80 –    2 шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба Д   50  - 12м

                         Д   32  -   8м 
                         Д   20  -   3м

                        (итого трубы – 23м)
              вентиль   Д20 -    2шт

                               Д25 -    1шт

              фитинг    Д20 –   7шт

              резьба      Д25  -   1шт   

                               Д50  -   2шт
              хомут      Д50  -   1шт
              штурвал на задвижки – 2шт
              льноволокно, карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка
           СИСТЕМА ХВС И ГВС:
            -ревизия запорной арматуры:

             задвижка  Д40 –     2 шт (ГВС)
             вентиль    Д20  -     1 шт (ГВС)
                               Д50  -     1 шт (ХВС)
                               Д40  -     2 шт (ХВС)

             сальниковая набивка, болты, тех.резина             
           - замена запорной арматуры и водопровода:
             вентиль Д15 – 1шт.
           - регулировка запорной арматуры
             льноволокно

         СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно   
             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию
             все, что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и 
             т.д.)
          - чистка канализационных лежаков (подвал)               

         ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - установка замков на вход в подвал – 2шт.(взамен сломанных)

            - очистка входов в подвал от мусора и снега

            - закрыты продухи деревянными щитами

         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - устранение наледи с чердака,
            - прочистка вытяжек

            - частичная замена шифера (над кв.№ 17, 61)

            - закрыты слуховые окна – 4 шт.

         ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение: 1 подъезд - замена лампочек, патрона, вставок
                                   2 подъезд – замена лампочек, патрона
                                   3 подъезд – замена лампочек, патрона:
                                   Всего: лампочки – 132 шт

                                               вставок    -      1 шт
                                               патрон     –     4 шт
              1 подъезд – установка светильников, распредкоробки, выключателей, закрепление

              кабельканала, автомата, прокладка кабеля (материалы собственников)                   

            - профилактический обход электрощитов,
            - частичное остекление, частичный ремонт оконных рам
            - 4 подъезд – частичный ремонт входной двери 
            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
            - 1 подъезд – изготовлены и установлены 2 регистра:

                                   труба Д20 – 20м

                                   фитинг Д20 – 6шт

                                   вентиль Д20 – 2шт

                                   резьба Д20 – 6шт, карбид, кислород

          ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - завезен гравий 6м3 на мусорную площадку, распределен грейдером
            - подрезка кустов

            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора

          НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:
            - установка водостоков: труба – 25м,

                                                      воронка – 2шт

                                                      отвод   - 2шт

                                                      колено – 2шт

             Выполнено заявок – 101шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
