                                                             ОТЧЕТ

                            о проделанной работе по дому № 17 ул. Горького
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д80   -    2шт

                               Д50    - 16шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба Д 100  -     1,5м

                         Д   40  -    2м
                         Д   32  -    7м

              (итого трубы – 10,5м)
              задвижка Д80 -    1шт

              глушка    Д20 -     4шт              
              отвод  Д 40     -     2шт
              льноволокно, карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка
           СИСТЕМА ХВС И ГВС:
            -ревизия запорной арматуры:

             вентиль   Д50  - 2шт  (ГВС)
             вентиль   Д20  - 1шт  (ГВС)
                              Д20  - 1шт (ХВС)
             льноволокно            
         СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно   
             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию
             все, что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и 
             т.д.)
           - прочистка фановых стояков
           - частичная замена системы водоотведения:

             труба Д 110 – 7м

             отвод           - 1шт

             муфта          - 2шт

             манжет        - 2шт

         ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - покраска узла управления
            - чистка входов в подвал от снега и мусора
            - чистка подвала от мусора  
         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ: 

            - профилактический обход чердачного помещения с целью выявления                                                                                                                                                                    
              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т. д.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек (с использованием МШТС)

            - устранение наледи с чердака

            - прочистка вытяжек (3 и 6 подъезды)

            - чистка водосточных желобов

        ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение подъездов: лампочки – 145 шт
                                                     патроны   -      7 шт
                                                     вставка     -      1 шт

                                                     провод      -    10 м

            - профилактический обход и ревизия электрощитов,
            - частичное остекление в  подъездах (стекло 2,6 м2)

            - установка пружины на тамбурную дверь 2 подъезда 
            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
            - изготовлен и установлен чердачный люк – п/м 0,05 м3, шарнир 2 пары
            - 6 подъезд – уборка мусора под лестничным маршем

        ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора
            - подрезка кустов, вывоз веток
            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов, листьев
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - изготовлены, установлены и окрашены скамейки – 1 шт

            - окрашены малые архитектурные формы, ограждения клумб

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - побелка цоколя

             Выполнено заявок – 275 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
