                                                             ОТЧЕТ

                               О проделанной работе по дому № 1 ул. Школьная
                                                           за 2012 г.

       СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  2шт

              вентиль   Д 50  -  2шт

              вентиль Д32 – 6шт

            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба  Д  50  -  1м

              вентиль   Д15 -  1шт

     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             вентиль  Д25 – 1шт (ГВС)
             вентиль  Д32  - 1шт (ХВС)
             льноволокно 
     СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:

            - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все, что следует выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.).

     ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
     ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение  подъездов – лампочки
            - профилактический обход электрощитов,
     ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - откос травы, уборка, вывоз
            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора 
             Выполнено заявок – 24шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
