                                                             ОТЧЕТ

                          о проделанной работе по дому № 25 ул. Октябрьская
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д80   -  4 шт

              задвижка Д50   -  8шт

              сальниковая набивка, болты, техрезина
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба   Д100   -   13м

                            Д 76    –   3м
                            Д 57   -     9м 
                            Д 50   -   11м

                            Д 40   -   14м

                            Д 32   -   10,5м

                            Д 20   -   16,5м

                            Итого трубы  -    77 м

              вентиль Д20    -  29шт

                             Д25    -    6шт

                             Д32    -    2шт

              фитинг  Д20    -    4шт

              глушка  Д20    -  20шт

                            Д40     -    6шт

              резьба    Д20    -  34шт

                             Д15    -  10шт

                             Д32    -    4шт

              задвижка Д80 -    4шт

              фланец Д 80   -     8шт

              отвод Д80      -      2шт

              карбид, кислород, льноволокно , болты, техрезина, сальниковая набивка
           СИСТЕМА ХВС И ГВС  

            - ревизия запорной арматуры:                                                                                                                                    
              вентиль  Д40 -   1шт  (ГВС)
                              Д25 -   1шт (ГВС)

              вентиль   Д50  -  1 шт (ХВС)
              сальниковая набивка,  льноволокно             
            - замена запорной арматуры:
              сборка     Д 20 - 1шт  (ГВС) 
              резьба      Д 15 - 3 шт(ГВС)
                              Д 20 -  8шт (ГВС)

              льноволокно, 
          СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно 

             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все, 

             что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)

           - прочистка фановых стояков (с чердака)
           - частичная замена системы водоотведения:

             труба Д50 – 3м

             отвод Д50 – 2шт

             манжет Д 50 – 1шт    
          ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - очистка входов в подвал от мусора и снега 
            - частичный ремонт входной двери в подвальное помещение

            - установка замков на вход в подвал – 1шт

            - установка проушин на вход в подвал – 2шт

            - изготовлены и установлены деревянные щиты на продухи (п/м 0,1 м3)
         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - устранение наледи с чердака,
            - прочистка вытяжек

            - прочистка фановых стояков

         ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение: 1-5 подъезды - замена лампочек – 157шт
                                                             патроны – 1шт
                                                             клеммник – 1шт

            - профилактический обход электрощитов
            - частичное остекление окон в подъездах: 1 м2 
            - частичный ремонт входной двери 1 подъезда, 1 пружина
            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
            - изготовлены и установлены информационные стенды в подъездах – 5 шт.

       ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - подрезка кустов

            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - отвод талых вод

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора

             Выполнено заявок – 158 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
