                                                             ОТЧЕТ

                          о проделанной работе по дому № 21 ул. Октябрьская
                                                           за 2013г.
 1. ПОДВАЛ:
     СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д80   -  8 шт

                               Д100 -  2 шт

              сальниковая набивка, болты, техрезина
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              задвижка Д80 -  1шт

              труба    Д 40    –   11м
                            Д 50   -    20м 
                            Д32    -    11м

              вентиль Д40    -    2шт

                             Д32    -    2шт

                             Д20    -  31шт

              фитинг  Д20    -   15шт

              глушка  Д20    -    15шт

              резьба    Д20    -    18шт

              карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка, льноволокно 
     СИСТЕМА ХВС И ГВС  

            - ревизия запорной арматуры:                                                                                                                                    
              вентиль  Д50  -  2шт (ГВС)
                              Д32  -  1шт (ГВС)

              задвижка Д50 -  1шт (ГВС)

                               Д50  - 1шт (ХВС)
              сальниковая набивка, болты, тех.резина, льноволокно             
            - замена запорной арматуры:
              вентиль  Д 15 -  1шт(ХВС) 
              льноволокно, карбид, кислород
     СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно 

             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все, 

             что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)

           - прочистка фановых стояков (с чердака)  
           - частичный ремонт системы водоотведения:

             труба Д110 – 1,5м, переход – 1шт, манжет – 2шт, отвод – 3шт, глушка – 1шт  
     ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - установка замков на вход в подвал – 2шт, проушин – 2шт

            - очистка входов в подвал от мусора и снега 
            - очистка подвала от мусора
            - маркировка стояков в подвале (поквартирно) 

            - частичный ремонт кирпичной кладки в цокольной части здания (0,8*0,5)
      ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - устранение наледи с чердака,
            - прочистка вытяжек – 2шт
            - частичный ремонт водосточных труб – 2м,

            - очистка водосточных желобов от мусора (МШТС)

     ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - влажная уборка подъездов – 1раз в год

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение подъездов - замена лампочек – 96шт
                                                       патрон – 1шт

                                                       вставка – 1шт

                                                       провод – 0,5м

            - профилактический обход электрощитов
            - частичное остекление окон в подъездах, стекло жильцов 
            - частичный ремонт входной двери 1 подъезда (пружина – 1шт)
            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
            - частичный ремонт тамбурной двери 1 подъезда, укрепление перегородки,

              утепление

      ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы, уборка, вывоз
            - подрезка кустов, уборка, вывоз
            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора

             Выполнено заявок – 106 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
