                                                             ОТЧЕТ

                          о проделанной работе по дому № 21 ул. Октябрьская
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д80   -  10 шт

              сальниковая набивка, болты, техрезина
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба    Д 20    –   8м
                            Д 50   -    4м 
              вентиль Д20    -  18шт

              фитинг  Д20    -    9шт

              глушка  Д20    -    2шт

              резьба    Д20    -    6шт

                             Д15    -    2шт

              карбид, кислород, льноволокно 
           СИСТЕМА ХВС И ГВС  

            - ревизия запорной арматуры:                                                                                                                                    
              вентиль  Д50 -   1шт  (ГВС)
              вентиль   Д50  -  1 шт (ХВС)
              сальниковая набивка, болты, тех.резина, льноволокно             
            - замена запорной арматуры:
              вентиль  Д 20 -  2шт(ГВС) 
              вентиль  Д32  -  2шт (ГВС)

              вентиль  Д50  -  1шт(ГВС)

              резьба     Д 32 -  1шт(ГВС)
                              Д 15 -  2 шт(ГВС)
                              Д 20 -  2шт (ГВС)

              труба      Д 32 -  4м    (ГВС)

                             Д  20 -  4м    (ГВС)

              фитинг  Д 20  -  1шт  (ГВС)

              льноволокно, карбид, кислород
          СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно 

             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все, 

             что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)

           - прочистка фановых стояков (с чердака)    
          ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - очистка входов в подвал от мусора и снега  

         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - устранение наледи с чердака,
            - изготовлен и установлен чердачный люк в 1 подъезде

         ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение: 1-4 подъезды - замена лампочек 
                                   всего: лампочки  - 82 шт

            - профилактический обход электрощитов
            - частичная замена силового провода в эл.щите 2 подъезда – 0,5м

            - частичное остекление окон в подъездах: 2м2 
            - частичный ремонт входной двери 1 подъезда

            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
       ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - подрезка кустов

            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - отвод талых вод

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора

             Выполнено заявок – 92 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
