                                                             ОТЧЕТ

                            о проделанной работе по дому № 11 ул. Горького
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  2шт

                               Д80   -  4шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба Д 114  -    7м

                         Д   76 -     4м 
                         Д   50  -  54м

                         Д   40  -    4м

                         Д   32  -   11м

                         Д   20  -     2м

                        (итого трубы – 82м)
              вентиль   Д20 -  29шт

                               Д15 -  12шт

              глушка    Д20 -  12шт              
              фитинг    Д20 -    8шт              
              резьба      Д20  - 35шт

              льноволокно, карбид, кислород
           СИСТЕМА ХВС И ГВС:
            -ревизия запорной арматуры:

             вентиль   Д50  - 1шт (ГВС)
             вентиль    Д32  - 2шт (ГВС)
                               Д32  - 1шт (ХВС)
             сальниковая набивка            
           - замена запорной арматуры и водопровода:
             вентиль Д15  -  1шт  (ГВС)         
                            Д20  -  2шт (ГВС)       
                            Д25  -  2шт  (ГВС) 
             сборка   Д50  -  1шт  (ГВС)

             сборка   Д20  -  2шт  (ХВС)

             резьба    Д20  -  1шт  (ГВС)  
             труба     Д25  -  2м    (ХВС)

             льноволокно, карбид, кислород
         СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно   
             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию
             все, что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и 
             т.д.)
           - замена трубопровода: труба Д110 – 15м

                                                    тройник Д110 – 2шт

                                                    муфта Д110 – 3шт

                                                    отвод Д110 – 4шт                

         ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - покраска узла управления
            - чистка входов в подвал от снега и мусора
            - установка замков на вход в подвал – 2шт

            - чистка подвала от мусора

         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ: 

            - профилактический обход чердачного помещения с целью выявления                                                                                                                                                                    
              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т. д.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек с использованием МШТС 
            - устранение наледи с чердака,
            - прочистка вытяжек

            - частичный ремонт кровли – шифер 3 листа

            - частичный ремонт стропил

        ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение: 1 подъезд - замена лампочек, 
                                   2 подъезд – замена лампочек
                                   3 подъезд – замена лампочек, патронов

                                   4 подъезд -  замена лампочек, патрона
                                   Всего: лампочки – 95шт

                                               патрон      –   6шт                    

            - профилактический обход и ревизия электрощитов,
            - частичный ремонт входной двери 3 подъезда

            - частичное остекление в  подъездах (стекло 2м2)

            - установка пружины на входную дверь 
            - изготовление и установка перил в 1 подъезде – труба б/у
            - закрепление перил в 4 подъезде

            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
         ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора
            - подрезка кустов, вывоз веток, листьев
            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - побелка цоколя

             Выполнено заявок – 254шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
