                                                             ОТЧЕТ

                               О проделанной работе по дому № 1 ул. Школьная
                                                           за 2013 г.

       СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д50   -  2шт

              вентиль   Д 50  -  2шт

              вентиль Д32 – 6шт

              вентиль Д20 -  4шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины, льноволокна
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба  Д  40  -  3м

                         Д   32  - 1м

                        (итого трубы – 4м )
              вентиль   Д20 -  4шт

                               Д50 -  2шт

              фитинг    Д20 – 10шт

              резьба      Д20  - 10шт

                               Д50  -   4шт

              отвод      Д50  –   3шт

                              Д40   -  2шт

              уголок   Д32   -   1шт

              переход Д32   -   1шт

              к/гайка Д32    -   2шт

              замена манометров – 2шт

              льноволокно, карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка

            - монтаж теплотрассы по улице от подъезда №1 до подъезда №2 (материал 

              собственников)

     СИСТЕМА ХВС И ГВС:
           - ревизия запорной арматуры:

             вентиль  Д25 – 1шт (ГВС)
             вентиль  Д25  - 1шт (ХВС)
             льноволокно 
     ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход системы отопления, ХВС, ГВС с целью осмотра

              целостности запорной арматуры и трубопровода 
            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
    ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - частичный ремонт кровли над кв.№5 – замена шифера 1лист

    ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - ревизия электрохозяйства
            - освещение  подъездов – лампочки 11шт
            - профилактический обход электрощитов,
    ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - откос травы, уборка, вывоз
            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

             Выполнено заявок – 43шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
