                                                             ОТЧЕТ

                               О проделанной работе по дому № 2 м-н. Новый
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              задвижка Д80   -  10шт

              с применением сальниковой набивки, болтов, техрезины
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба Д 100  -    4м

                         Д   76 -     8м 
                         Д   50  -  10м

                         Д   40  -  14м

                         Д   32  -   15м

                         Д   20  -   11м

                        (итого трубы – 62м)
              вентиль   Д20 -  20шт

                               Д32 -    1шт

              фитинг    Д20 -    2шт              
              резьба      Д20  - 17шт

              резьба      Д32  -   1шт

              задвижка Д100  - 1шт

              фланец    Д100  -  3шт

              льноволокно, карбид, кислород, болты, техрезина, сальниковая набивка
           СИСТЕМА ХВС И ГВС:
            -ревизия запорной арматуры:

             вентиль    Д32  - 2шт (ГВС)
                               Д32  - 1шт (ХВС)
             сальниковая набивка, болты, тех.резина             
           - замена запорной арматуры и водопровода:
             вентиль Д15 -  1шт (ГВС)         
             фитинг  Д15 -  1шт  (ГВС)       
             труба     Д25 -  1м    (ГВС)      
             льноволокно

         СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно   
             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию
             все, что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и 
             т.д.)
           - зачеканили стояк                

         ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - покраска узла управления
            - чистка входов в подвал

         ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - устранение наледи с чердака,
            - прочистка вытяжек

            - частичный ремонт кровли – сдвигание шифера

            - демонтаж антенны, повредившей шифер

         ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение: 1 подъезд - замена лампочек, 
                                   2 подъезд – замена лампочек
                                   3 подъезд – замена лампочек, патронов

                                   4 подъезд -  замена лампочек

                                   5 подъезд -  замена лампочек, провода

                                   6 подъезд -  замена лампочек

                                   Всего: лампочки – 130шт

                                               провод     – 0,5 м 

                                               патрон      – 5шт                    

            - профилактический обход электрощитов,
            - частичное остекление во 2 подъезде (стекло 0,25м2)

            - частичное остекление в 6 подъезде (стекло 2 м2)

            - частичное остекление в 1-м подъезде (стекло 0,5 м2)

            - частичный ремонт двери в 1 подъезде
            - частичный ремонт двери в 6 подъезде, 1 пружина

            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
          ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - чистка внутридворовой территории от снега (грейдер)
            - подрезка кустов

            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

             Выполнено заявок – 135шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
