                                                             ОТЧЕТ

                          о проделанной работе по дому № 25 ул. Октябрьская
                                                           за 2013 г.

   1. ПОДВАЛ:
       СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
        - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
          задвижка Д100 -  2 шт

                           Д  80 -  2шт

                           Д  50 -  8шт

          сальниковая набивка, болты, техрезина
        - замена запорной арматуры и трубопровода:

          труба   Д100   -   2м

                      Д 32   -   6м

                      Д 20   -   6м

                      Д 25   -   1,5м

                      Итого трубы  -  15,5 м

          вентиль Д20    -  4шт

                         Д15    -  2шт

                         Д32    -  2шт

          задвижка Д50 –  1шт
          карбид, кислород, льноволокно, болты, техрезина, сальниковая набивка
      СИСТЕМА ХВС И ГВС  

        - ревизия запорной арматуры:                                                                                                                                    
          вентиль  Д40 -   2шт  (ГВС)
                          Д25 -   1шт (ГВС)

          вентиль   Д50  - 1 шт (ХВС)
          льноволокно,             
     СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
        - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно 

          относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все, 

          что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)

        - прочистка фановых стояков (с чердака)
        - частичная замена системы водоотведения:

          труба Д110 – 2м

          переход Д110 – 1шт

          манжет Д 110 – 1шт    
     ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

       - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
         запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
         ежедневно

       - прогон стояков отопления – по  необходимости
       - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
       - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
       - очистка входов в подвал от мусора и снега 
       - очистка подвала от мусора

       - частичный ремонт входной двери в подвальное помещение

       - установка замков на вход в подвал – 2шт

       - установка проушин на вход в подвал – 2шт

       - заделка кирпичной кладкой проема в цокольной части здания (0,5м2)

       - изготовлен и установлен металлический дверной блок на вход в подвал (уголок 6м)
       - заблокирована одна дверь в подвал

       - над входной дверью в подвал зашит доской фрамужный проем

     ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

       - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

         трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
         решеток, и т.
       - установлены замки на чердачные люки – 2шт

       - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
       - устранение наледи с чердака,
       - прочистка вытяжек – 3шт
       - прочистка фановых стояков

    ПОДЪЕЗДЫ:

       - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

         входных  дверей, электрощитов и т.д.

       - уборка подъездов – 2 раза в неделю
       - влажная уборка – 1 раз в год

       - ревизия электрохозяйства
       - освещение подъездов - замена лампочек – 74шт
                                                             патроны   –      5шт
                                                             вставка     –      2шт

       - профилактический обход электрощитов
       - частичное остекление окон в 1подъезде: 1 м2 
       - частичный ремонт входной двери 2 подъезда, укрепление
       - установка двух фонарей придомового освещения:

         провод – 17м, плафон 1шт, распредкоробка 1шт, выключатель 2шт, кабель-канал 2м
       - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
       - 1 подъезд – изготовление и монтаж перил на 1 этаже: труба Д20 -12п.м.

   ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

       - уборка – ежедневно

       - чистка отмосток от травы и снега

       - откос травы, уборка, вывоз
       - побелка деревьев

       - вывоз и утилизация бытовых отходов
       - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

       - очистка урн от мусора

       - уборка газонов, детских игровых площадок

       - уборка снега, скалывание льда у подъездов

       - отвод талых вод

       - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора

       - завезен гравий 4 м3 и распределен вручную на проезжей части (засыпка ям)

       - 1 подъезд – изготовлена, установлена и окрашена скамейка

          Выполнено заявок – 177 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
