                                                             ОТЧЕТ

                          о проделанной работе по дому № 6 ул. Октябрьская
                                                           за 2012 г.

        1. ПОДВАЛ:
            СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
            - ревизия запорной арматуры на узлах управления:
              вентиль Д50   -  8 шт

              льноволокно, сальниковая набивка
            - замена запорной арматуры и трубопровода:

              труба       Д  20 – 3м 
              вентиль Д20    -  15шт

              фитинг  Д20    -    4шт

              сгон       Д20    -    6шт

              резьба    Д20    -  15шт

              карбид, кислород, льноволокно 
              хомуты разных Д – 6 шт
           СИСТЕМА ХВС И ГВС  

            - ревизия запорной арматуры:                                                                                                                                    
              вентиль    Д32  - 2шт (ГВС)
                               Д50  - 1 шт (ХВС)
              сальниковая набивка, болты, тех.резина, льноволокно             
            - замена запорной арматуры:
            - фитинг  Д 20 -  1шт (ГВС)

          СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ:
           - прочистка канализационных выпусков (неоднократно). Жильцы недобросовестно 

             относятся к системе водоотведения в своем доме и сбрасывают в канализацию все, 

             что надо выносить в мусорные контейнера (бумага, очистки, нижнее белье и т.д.)

           - прочистка фановых стояков (с чердака)    
          ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

            - профилактический обход подвального помещения с целью осмотра целостности             
              запорной арматуры и трубопровода, замков на входной двери, продухов –
              ежедневно

            - прогон стояков отопления – по  необходимости
            - поиск утечки тепловой энергии – по необходимости
            - регулировка запорной арматуры – ежемесячно
            - замена замка на вход в подвал – 2шт
            - очистка входов в подвал от мусора и снега

            - замена эл.патрона – 1шт

          ЧЕРДАК, КРОВЛЯ:

            - профилактический обход чердачного помещения и кровли с целью выявления

              трещин в шифере, целостности люков, замков и запоров, наличие жалюзийных  
              решеток, и т.
            - сбрасывание снеговых шапок и сосулек 
            - устранение наледи с чердака,
         ПОДЪЕЗДЫ:

            - обход подъездов с целью проверки целостности оконных заполнений, рам,       

              входных  дверей, электрощитов и т.д.

            - уборка подъездов – 2 раза в неделю
            - ревизия электрохозяйства
            - освещение: 1 подъезд -  ревизия патрона, замена лампочек 
                                   2 подъезд – замена лампочек
                                   всего: лампочки  - 136 шт

            - профилактический обход электрощитов
            - частичное остекление окон в 1-м и 2-м подъездах: 1,8м2 
            - сбрасывание снега с козырьков – по мере необходимости
       ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

            - уборка – ежедневно

            - чистка отмосток от травы и снега

            - откос травы

            - подрезка кустов

            - побелка деревьев

            - вывоз и утилизация бытовых отходов
            - вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления

            - очистка урн от мусора

            - уборка газонов, детских игровых площадок

            - уборка снега, скалывание льда у подъездов

            - отвод талых вод

            - чистка внутридворовой дороги с привлечением трактора

       НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:
            - установлен водосточный отвод – 1шт

             Выполнено заявок – 69 шт.
             Директор ООО «Трио»                                 Н.А.Астафьева
